Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2020-2021 г.
за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

	На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана са разположени два стационарни пункта за имисионен контрол, включени в Националната система за екологичен мониторинг, съответно в община Монтана: пункт „РИОСВ – Монтана” с ръчно пробонабиране и в община Видин: автоматична измервателна станция (АИС) – Видин. Във всеки от двата пункта се извършва мониторинг на ФПЧ10.


І. ПУНКТ „РИОСВ – МОНТАНА”

            Пункт „РИОСВ – Монтана” е разположен в центъра на гр. Монтана, попадащ в областта на Западна Дунавска равнина и Предбалканската област. Територията се характеризира с равнинно-хълмист релеф. Разположен е на 160 м над морското равнище. На юг са разположени предпланините на Стара планина, на север Дунавската равнина. На запад от града се намира Веренишкото бърдо (652 м), а на изток „Пъстрина” (564 м). Непосредствено на юг от града е изграден яз. Огоста, влияещ върху микроклиматичната характеристика на града.
            Най-неблагоприятно за самопречистването на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 м/сек. В гр. Монтана процентът на тихото време средно за годината е 31.8%. Средната годишна скорост на вятъра е 1.8 м/сек. 
            Преобладаващата посока на вятъра е от северозапад и север. От гледна точка на разположението на по-голямата част от промишлените обекти на територията на града в североизточната и югоизточната му част преобладаващите посоки на вятъра са благоприятни за разсейването на атмосферните замърсители извън границите на града.
            Влажността на въздуха е важен фактор, влияещ върху качеството на атмосферния въздух, най-вече за замърсяването с прах и фини прахови частици. Влажността на въздуха зависи от особеностите на мястото (надморска височина и релеф), състояние на почвата и наличието на източници на изпарение. По слабите валежи намаляват самопречистващите свойства на атмосферата и водят до увеличаване на замърсяването на въздуха с прах в приземния слой. Средномесечната относителна  влажност на въздуха е 76% , с максимум през зимата (януари - 86%) и минимум през м. август 64 %. Високата влажност на въздуха през зимните месеци възпрепятства разсейването на атмосферните замърсители в приземния слой.
            В заключение може да се каже, че климатичните характеристики на гр. Монтана са типични за континенталната подобласт. В същото време котловинният характер на релефа, продължителното безветрие, малката сума на валежите, сравнително високата влажност на въздуха, големият брой на дните с мъгла през зимния сезон обуславят ниската самопречистваща способност на атмосферата в района и създават предпоставки за трайно замърсяване на въздуха.
	За периода 01.10.2020 г. – 31.03.2021 г. (зимен сезон) са извършени 177 пробонабирания на ФПЧ10, от които 53 броя са над средноденонощната норма. 






РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2021 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


            През месец октомври 2020 г. са извършени 31 пробонабирания по показател  ФПЧ10, при което не са констатирани превишения на средноденонощната норма.
  μg/m3

                                                                                                                                                
                                                                                                                                               м. октомври 2020 г.
	
 

            През м. ноември 2020 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 11 броя от дните. 
  μg/m3

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 м. ноември 2020 г.


РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2021 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 

            През м. декември 2020 г. са извършени 27 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 9 броя от дните. 
  μg/m3



                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      м. декември 2020 г.
         

            През м. януари 2021 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 14 броя от дните. 
   μg/m3



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        м. януари 2021 г.

 РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2021 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


                През м. февруари 2021 г. са извършени 28 пробонабирания по показател  ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 16 броя от дните. 
  μg/m3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                              м. февруари 2021 г.


          През последния месец от разглеждания период са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 3 броя от дните. 
  μg/m3

  
                                                                                                                                                  м. март 2021 г.


РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2021 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


	Положителната тенденция на намаляване на броя на превишенията на средно-денонощните концентрации на ФПЧ10 през последните няколко зимни сезона продължава, видно и от приложената таблица.


ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА БРОЯ ПРЕВИШЕНИЯ НА СРЕДНОДЕНОНОЩНАТА НОРМА НА ФПЧ10
КЪМ БРОЯ ВЗЕТИ ПРОБИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД (М. ОКТОМВРИ – М. МАРТ)
В ПУНКТ РИОСВ-МОНТАНА

          2012/2013 г.    2013/2014 г.    2014/2015 г.     2015/2016 г.    2016/2017г.    2017/2018г.     2018/2019г.     2019/2020г.     2020/2021г.     
         70.0%         74.7%         72.9%         54.8%        55.6%        51.1%        48.0%        34.6%        29.9%                       
                                                                                          


		
              Предвидените до 2021 г. краткосрочни и средносрочни мерки в „Комплексна програма на община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.“ се изпълняват в пълен обем. Пилотна схема по програма LIFE на Европейския съюз за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища на 50 броя домакинства в град Монтана с нови по-екологични отоплителни уреди на газ и пелети е приключена през изтеклата 2020 г. Предстои изпълнение на основният етап на програмата, в който ще бъдат подменени отоплителните уреди на още 478 домакинства. Община Монтана стартира и изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.





	




РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2021 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 



ІІ. АВТОМАТИЧНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ВИДИН 

	Автоматичната измервателна станция (АИС) – Видин е разположена в гр. Видин и се определя като пункт за мониторинг тип „градски фонов”. Метеорологичните условия на територията на гр. Видин предпоставят сравнително добри условия на разсейване. Тихото време на територията на общината е 23.2%, т.е. по-малко от една четвърт от времето през годината. Средногодишната скорост на вятъра е сравнително ниска – 2 м/сек., което предполага сравнително слаба турболенция на въздушните маси, а от там до слабо разсейване на замърсителите в атмосферата. Силните ветрове на територията на гр. Видин със скорост над 14 м/сек. се появяват от 9 до 19 дни в годината. Основният пренос на въздушни маси става от запад на изток (25.5% от времето през годината) и от северозапад-югоизток (18.9%).
            В близост до речни басейни се създават условия за възникване на температурни инверсии, които предизвикват задържане за по-продължително време на замърсителите в приземния слой на атмосферата. Тези инверсии са характерни най-вече за случите на безветрие („тихо време”), когато скоростта на вятъра е под 1 м/сек. 
            Релефът на областта е равнинен с изключение на западната и южната част, който е хълмист с височина 120-200 м над морското равнище и предпоставя в голяма степен движението на въздушни маси, а с тях разпространението на замърсителите, изпускани от различните източници на замърсяване на атмосферния въздух. Релефът, преобладаващата посока и скорост на вятъра предпоставят сравнително добрата интензивност на разсейване на атмосферните замърсители.
            Валежният режим е от много съществено значение за естественото пречистване на атмосферния въздух. Летните валежи са обикновено кратковременни с висока интензивност, което води до порои. От друга страна, обаче, поройните дъждове предизвикват ерозия на почвения слой, с което след засушаване предпоставят емисии на прах.
            Мъглите са един от факторите, които водят до влошаване на разсейването на замърсителите. В района на гр. Видин те са характерни за периода с ниски температури (зимния период). Ако за периода април-септември броят на дните с мъгла е 12, то за периода октомври-март той е 47. До голяма степен влияние върху това оказва големият воден обект – река Дунав.
            Може да се заключи, че условията за разсейване на замърсителите на територията на гр. Видин не са най-добрите, особено през есенно-зимния сезон, когато е най-голям процентът на тихото време и броя на дните с мъгли.
	За периода 01.10.2020 г. – 31.03.2021 г. (зимен сезон) са извършени 165 пробонабирания на ФПЧ10, от които 55 броя са над средноденонощната норма. 

	











РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2021 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


            През м. октомври 2020 г. са извършени 31 пробонабирания по показател  ФПЧ10, от които превишения на средноденонощната норма има в 7 броя от дните.
  μg/m3

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  м. октомври 2020 г.
	 


            През м. ноември 2020 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които превишения на средноденонощната норма има в 11 броя от дните. 
  μg/m3

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                            м. ноември 2020 г.


РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2021 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


            През м. декември 2020 г. са извършени 31 пробонабирания, от които средноденонощната норма за ФПЧ10 е превишена в 12 броя от дните.
μg/m3

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                             м. декември 2020 г.
         

            През м. януари 2021 г. са извършени 29 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които превишения на средноденонощната норма има в 11 броя от дните. 
 
                                                                                                                                                  μg/m3

                                                                                                                                        м. януари 2021 г.      
 
                                                         	
РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2021 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


            През м. февруари 2021 г. са извършени 13 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които превишения на средноденонощната норма са регистрирани в 9 броя от дните.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     μg/m3

                                                                                                                                              м. февруари 2021 г.


            През последния месец от разглеждания период са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които превишенията на средноденонощната норма са констатирани в 5 случая.

  μg/m3

  	
                                                                                                                                                       м. март 2021 г.
                                                                                                                                           
 РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2021 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

	
             В град Видин няма изградена газопреносна мрежа и в бита за отопление се използват основно дърва и въглища, което предопределя замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици през есенно-зимния период на годината. През последните няколко есенно-зимни сезони се забелязва трайна положителна тенденция към намаление на броя на превишенията на ФПЧ10. 
 

ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА БРОЯ ПРЕВИШЕНИЯ НА СРЕДНОДЕНОНОЩНАТА НОРМА НА ФПЧ10 
КЪМ БРОЯ ВЗЕТИ ПРОБИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД (М. ОКТОМВРИ – М. МАРТ) 
В ПУНКТ АИС-ВИДИН

          2012/2013 г.    2013/2014 г.     2014/2015 г.    2015/2016 г.    2016/2017г.    2017/2018г.     2018/2019г.     2019/2020г.     2020/2021 г.    
         69.8%        78.4%          75.8%        70.5%         60.0%        38.5%        57.0%        41.0%         33,3%         
                                                                                         


             Тенденцията за подобряване на качеството на въздуха в община Видин продължава. Изпълнението на мерките в общинската програма за КАВ за повишаване на енергийната ефективност на общинските и частни сгради и за подмяна на отоплителните уреди и преминаване към използването на нискоемисионни и алтернативни горива за отопление в битовия сектор по програми LIFE и ОПОС водят до постоянно намаление на броя на превишенията на средноденонощните концентрации на ФПЧ10 през есенно-зимния сезон. Липсата на газопреносна мрежа в община Видин обаче значително ограничава възможностите на използваните мерки и по-бързото намаляване на замърсяването и привеждането му в съответствие със законоустановените норми.
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        РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2021 г.
ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	52.2	43.8	51.9	55.4	42.6	31.4	46.6	32.299999999999997	34.5	48.7	68.7	53.1	48.7	35.5	34.9	52.8	53.2	46.2	44.8	57.2	41.6	24.6	62.6	44.1	40.200000000000003	38.1	27.3	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	50.3	52.3	58.2	63.9	67.400000000000006	42.5	34.4	49.6	34.1	31.3	36.1	35.9	23.7	24.4	36.200000000000003	63.2	54.8	48.8	78.3	152.6	122.4	100.8	44.7	35.9	56.6	79.3	39.9	37.700000000000003	63.3	41.9	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	57.8	50.3	53.9	51.4	52.3	46.4	20.8	33.1	51.3	55.2	49.5	52.9	55.5	50.3	20.2	44.9	56.1	26.8	34.799999999999997	46.9	29.2	91.3	109	91.2	83.9	55.1	37	38.200000000000003	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	52.7	33.799999999999997	35.9	58.5	34.299999999999997	21.9	28.8	35	31.2	23.4	34	31.2	60.4	42.5	17.899999999999999	15.6	11	20.5	38.4	24.2	27.9	32.4	17.2	26.4	17.8	20.6	29	19.899999999999999	19.7	26.4	28.2	



2012/2013г.	2013/2014г.	2014/2015г.	2015/2016г.	2016/2017г.	2017/2018г.	2018/2019г.	2019/2020г.	2020/2021	70	74.7	72.900000000000006	54.8	55.6	51.1	48	34.6	29.9	


ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	17.5	23.3	28.5	37.799999999999997	50.4	37	24.9	14.3	12.7	19.5	27.2	44.4	25	15	26	39	21.8	13.1	19.2	26.9	38.299999999999997	49.4	53	51.6	71.400000000000006	52.4	42.8	66.8	53.1	22.8	15	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	25.1	31.6	33	40.799999999999997	38.4	39.4	38.299999999999997	38.700000000000003	36.799999999999997	28.3	31.7	41.4	56.6	58.6	59.3	61.9	61.6	66.7	33.5	38.5	32.4	27.7	51.6	41.1	78	65.5	89	54	21.5	27.7	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	58.7	52.4	61.6	42	46.7	45.1	35	36.6	39.299999999999997	37.299999999999997	57.1	34.4	25.9	21.3	41.9	44.7	43.4	54.8	62.8	69.7	73.5	71	89.3	41.2	41.8	19.2	21.8	31.6	62.1	44.1	115.4	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	54.8	58.3	67.5	51.1	35.9	53.1	39.5	38.6	60.1	55.5	35.200000000000003	26.8	37	38.5	27.3	22.8	29.6	42	41.4	48.7	75.3	102.8	110.2	127.7	38.4	28.3	23.1	26	42.7	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	43.9	23.8	53.1	62.3	24	63.4	63.1	71.599999999999994	55.9	109	110.5	68.8	27.9	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	35.299999999999997	33.299999999999997	34.299999999999997	56.2	49.2	31	36.5	34.299999999999997	54.7	28.4	35	54.1	60.4	56	37.299999999999997	7.9	13.9	14.5	23.8	33.5	34.6	24.2	21.9	20.399999999999999	21.1	37.6	45.2	33.6	18.8	33.299999999999997	39	



2012/2013г.	2013/2014г.	2014/2015г.	2015/2016г.	2016/2017г.	2017/2018г.	2018/2019г.	2019/2020г.	2020/2021г.	69.8	78.400000000000006	75.8	70.5	60	38.5	57	41	33.299999999999997	


ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	15.2	10.6	26.5	24.3	31.5	12.3	19.3	11.8	14.2	16.2	18.600000000000001	36.700000000000003	16.5	23.5	33.799999999999997	19.8	18.399999999999999	10.5	15.2	33.6	36.700000000000003	32.5	29.7	39.700000000000003	25.5	16.899999999999999	30.2	21.9	30.8	21.5	11.9	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	47.1	57.9	54.3	34.1	46.5	31.4	36.799999999999997	39.9	34.700000000000003	55.1	33.4	35.299999999999997	46.4	74.7	43.5	27.4	41.5	35.4	32.799999999999997	36.200000000000003	33.9	48.4	70.7	111.8	93.5	99.7	140.19999999999999	63.1	43.7	59.5	
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