
Д О К Л А Д
за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2016-2017 г.
за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана са разположени два стационарни пункта за имисионен контрол, включени в Националната система за екологичен мониторинг, съответно в община Монтана: пункт „РИОСВ – Монтана” с ръчно пробонабиране и в община Видин: автоматична измервателна станция (АИС) – Видин. Във всеки от двата пункта се извършва мониторинг на ФПЧ10.
І. ПУНКТ „РИОСВ – МОНТАНА”
            Пункт „РИОСВ – Монтана” е разположен в центъра на гр. Монтана, попадащ в областта на Западна Дунавска равнина и Предбалканската област. Територията се характеризира с равнинно-хълмист релеф. Разположен е на 160 м над морското равнище. На юг са разположени предпланините на Стара планина, на север Дунавската равнина. На запад от града се намира Веренишкото бърдо (652 м), а на изток „Пъстрина” (564 м). Непосредствено на юг от града е изграден яз. Огоста, влияещ върху микроклиматичната характеристика на града.

            Най-неблагоприятно за самопречистването на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 м/сек. В гр. Монтана процентът на тихото време средно за годината е 31.8%. Средната годишна скорост на вятъра е 1.8 м/сек. 
            Преобладаващата посока на вятъра е от северозапад и север. От гледна точка на разположението на по-голямата част от промишлените обекти на територията на града в североизточната и югоизточната му част преобладаващите посоки на вятъра са благоприятни за разсейването на атмосферните замърсители извън границите на града.
            Влажността на въздуха е важен фактор, влияещ върху качеството на атмосферния въздух, най-вече за замърсяването с прах и фини прахови частици. Влажността на въздуха зависи от особеностите на мястото (надморска височина и релеф), състояние на почвата и наличието на източници на изпарение. По слабите валежи намаляват самопречистващите свойства на атмосферата и водят до увеличаване на замърсяването на въздуха с прах в приземния слой. Средномесечната относителна  влажност на въздуха е 76% , с максимум през зимата (януари - 86%) и минимум през м. август 64 %. Високата влажност на въздуха през зимните месеци възпрепятства разсейването на атмосферните замърсители в приземния слой.
            В заключение може да се каже, че климатичните характеристики на гр. Монтана са типични за континенталната подобласт. В същото време котловинният характер на релефа, продължителното безветрие, малката сума на валежите, сравнително високата влажност на въздуха, големият брой на дните с мъгла през зимния сезон обуславят ниската самопречиствателна способност на атмосферата в района и създават предпоставки за трайно замърсяване на въздуха.

За периода 01.10.2016 г. – 31.03.2017 г. (зимен сезон) са извършени 178 пробонабирания на ФПЧ10, от които 99 броя са над средноденонощната норма. 
РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2017 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 

            През месец октомври 2016 г. са извършени 31 пробонабирания по показател  ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 3 броя от дните.
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            През м. ноември 2016 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 15  броя от дните. 
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РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2017 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 

            През м. декември 2016 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 25 броя от дните. 
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            През м. януари 2017 г. са извършени 29 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 27 броя от дните. 
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 РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2017 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 

            През м. февруари 2017 г. са извършени 28 пробонабирания по показател  ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 26 броя от дните. 
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            През последния месец от разглеждания период са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 3 броя от дните. 
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РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2017 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


Почти всички наднормени стойности на ФПЧ10  за всяка една календарна година, регистрирани в пункт „РИОСВ – Монтана”, са през есенно-зимния период. Високите нива на замърсяване за разглеждания период се дължат основно на масовото използване на твърди горива в битовия сектор, на студената зима с трайно ниски температури през месеците януари и февруари 2017 г. и в много по-малка степен на автомобилния транспорт.  За района е характерна ниска самопречиствателна способност на атмосферата, което води до повишено съдържание на фините прахови частици за продължителен период от време.


Сравнението на замърсяването с предходния зимен сезон показва задържане на броя на превише-нията на средноденонощните концентрации на ФПЧ10 – 55.6 % от пробите за текущия сезон към 54.8 % за предходния. 

ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА БРОЯ ПРЕВИШЕНИЯ НА СРЕДНОДЕНОНОЩНАТА НОРМА НА ФПЧ10

КЪМ БРОЯ ВЗЕТИ ПРОБИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД (М. ОКТОМВРИ – М. МАРТ)

В ПУНКТ РИОСВ-МОНТАНА
2011/2012 г.    2012/2013 г.    2013/2014 г.
   2014/2015 г.    2015/2016 г.    2016/2017г.

69.1%
     70.0%
          74.7%
               72.9%               54.8%              55.6%
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През м. октомври 2016 г. общинския съвет на гр. Монтана прие актуализирана Програма за подоб-ряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана с план за действие към нея за периода 2016÷2018 г. Програмата предвижда прилагане на краткосрочни до дългосрочни мерки, насочени към  намаляване на емисиите от битовото отопление и транспорта, ремонт и хигиенно поддържане на уличната мрежа и развитие на зелената система в града.
РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2017 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 

ІІ. АВТОМАТИЧНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ВИДИН 

Автоматичната измервателна станция (АИС) – Видин е разположена в центъра на гр. Видин и се определя като пункт за мониторинг тип „градски фонов”. Метеорологичните условия на територията на гр. Видин предпоставят сравнително добри условия на разсейване. Тихото време на територията на общината е 23.2%, т.е. по-малко от една четвърт от времето през годината. Средногодишната скорост на вятъра е сравнително ниска – 2 м/сек., което предполага сравнително слаба турболенция на въздушните маси, а от там до слабо разсейване на замърсителите в атмосферата. Силните ветрове на територията на гр. Видин със скорост над 14 м/сек. се появяват от 9 до 19 дни в годината. Основният пренос на въздушни маси става от запад на изток (25.5% от времето през годината) и от северозапад-югоизток (18.9%).
            В близост до речни басейни се създават условия за възникване на температурни инверсии, които предизвикват задържане за по-продължително време на замърсителите в приземния слой на атмосферата. Тези инверсии са характерни най-вече за случите на безветрие („тихо време”), когато скоростта на вятъра е под 1 м/сек. 

            Релефът на областта е равнинен с изключение на западната и южната част, който е хълмист с височина 120-200 м над морското равнище и предпоставя в голяма степен движението на въздушни маси, а с тях разпространението на замърсителите, изпускани от различните източници на замърсяване на атмосферния въздух. Релефът, преобладаващата посока и скорост на вятъра предпоставят сравнително добрата интензивност на разсейване на атмосферните замърсители.
            Валежният режим е от много съществено значение за естественото пречистване на атмосферния въздух. Летните валежи са обикновено кратковременни с висока интензивност, което води до порои. От друга страна, обаче, поройните дъждове предизвикват ерозия на почвения слой, с което след засушаване предпоставят емисии на прах.
            Мъглите са един от факторите, които водят до влошаване на разсейването на замърсителите. В района на гр. Видин те са характерни за периода с ниски температури (зимния период). Ако за периода април-септември броят на дните с мъгла е 12, то за периода октомври-март той е 47. До голяма степен влияние върху това оказва големият воден обект – река Дунав.

            Може да се заключи, че условията за разсейване на замърсителите на територията на гр. Видин не са най-добрите, особено през есенно-зимния сезон, когато е най-голям процентът на тихото време и броя на дните с мъгли.

За периода 01.10.2016 г. – 31.03.2017 г. (зимен сезон) са извършени 180 пробонабирания на ФПЧ10, от които 108 броя са над средноденонощната норма.

РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2017 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 

            През месец октомври 2016 г. са извършени 31 пробонабирания по показател  ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 12 броя от дните.
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            През м. ноември 2016 г. са извършени 28 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 22 броя от дните. 
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РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2017 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 

            През м. декември 2016 г. са извършени 31 пробонабирания, от които над средноденонощната норма за ФПЧ10 има в 19 броя от дните.
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                                                                                                                                                    м. декември 2016 г.
            През м. януари 2017 г. са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 28 броя от дните.
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РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2017 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 

            През м. февруари 2017 г. са извършени 28 пробонабирания по показател  ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 22 броя от дните.
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            През последния месец от разглеждания период са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 5 броя от дните.
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                                                                                                                                                       м. март 2017 г.
 РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2017 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

Масовото използване на твърди горива в битовия сектор, автомобилния транспорт, температурните  инверсии и студената зима са причина за високите нива и наднормените стойности на ФПЧ10, регистрирани от АИС – Видин през периода.
            Отоплението в бита на дърва и въглища, съчетано с дълготрайното застудяване през първите два месеца на 2017 г., са определящ фактор за замърсяването на атмосферния въздух в община Видин. Градът не е газифициран и такова не се очаква в обозримо бъдеще. Сравнението на броя наднормени стойности на ФПЧ10 за текущия спрямо предходния зимен сезон показва известно намаление на замърсяването – 60 % от пробите за текущия сезон са превишили средноденонощната норма, при 70.5 % за предходния. 
ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА БРОЯ ПРЕВИШЕНИЯ НА СРЕДНОДЕНОНОЩНАТА НОРМА НА ФПЧ10 
КЪМ БРОЯ ВЗЕТИ ПРОБИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД (М. ОКТОМВРИ – М. МАРТ) 
В ПУНКТ АИС-ВИДИН
2011/2012 г.    2012/2013 г.    2013/2014 г.
   2014/2015 г.    2015/2016 г.    2016/2017г.  

           72.1%
     69.8%
          78.4%
               75.8%               70.5%              60.0%
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           Общинската администрация и другите заинтересовани ведомства полагат усилия за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез реализиране на пакет от различни по естество мерки, заложени в приетата през 2016 година актуализирана Програма с мерки и план за действие към нея за периода 2015-2020 г., с цел постепенно и трайно намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми в РОУ на КАВ – Видин. Част от мерките вече се изпълняват, като краткосрочните и дългосрочни такива предвиждат намаляване на емисиите от битовото отопление чрез използване на екологосъобразни горива, широкомащабни кампании за разясняване ползата от използване на енергийно ефективни уреди и оборудване за отопление в бита, значително ограничаване използването на пясък през зимния сезон за сметка използването на химични реагенти против обледеняване, както и  ремонт и хигиенно поддържане на уличната мрежа.
        РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2017 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 
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